WAŻNE!

Konstrukcja nawierzchni jezdni określona w opisie technicznym w pkt. 5.3 ( werset 1,2,3 ) od góry jest wpisana omyłkowo.

Obowiązująca konstrukcja nawierzchni zgodna z pkt 5.3. opisu technicznego (werset 4,5,6,7 ) oraz rysunkiem konstrukcyjnym Nr 3 w projekcie budowlanym.

Na całym odcinku drogi projektowane pobocza są szer. 1,5 m ( zgodnie z kosztorysem i przekrojem konstrukcyjnym rys. Nr 3 )