ZAPYTANIA DO PRZETARGU NA BUDOWĘ DROGI W MIEJSCOWOŚCI PRZYSTAŁOWICE MAŁE DZ. NR 2147; 3429; 5315; 2172 – ETAP I

1. Zgodnie z warunkami technicznymi na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL, w związku z projektowaną budową drogi w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 2147; 3429; 5315; 2172 (Gmina Rusinów) zabezpieczenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w szczególności pkt 9, 10, 11, 12 oraz uzyskanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do wykonania wszystkich prac związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną, tj. złożenie wniosku, zgłoszenie odbiorów końcowych, nadzoru i opłat wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Czy koszty te leżą po stronie Inwestora?

2. Warunki techniczne straciły ważność 19.10.2018 r.

3. W przedmiarze ułożenie rury osłonowej dwudzielnej dla zabezpieczenia kabli telefonicznych wynosi 57 m, natomiast w dokumentacji jest 57 m + 497,60 m = 554,60 m. Prosimy o sprecyzowanie.

Ad. 1.

Koszty zawarte w pkt 1 leżą po stronie Wykonawcy. Proszę uwzględnić powyższe koszty w kosztorysie ofertowym.

Ad. 2.

Inwestor zwrócił się z pismem do Orange PL o przedłużenie ważności warunków technicznych na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, w związku z projektowaną budową drogi w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 2147; 3429; 5315; 2172 .

Ad. 3.

Długość rury osłonowej dwudzielnej użytej dla zabezpieczenia kabli telefonicznych w przetargu na budowę drogi w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 2147; 3429; 5315; 2172 – Etap I **wynosi 57 m.** Pozostałe 497,60 mkabla dotyczy etapu II**,** który będzie realizowany w późniejszym terminie.